ネットワークスキャナーツール Lite 2.0  Read Me
Windows 7, Windows 8.1 および Windows 10 Version
------------------------------------------------------------
        目次
------------------------------------------------------------

- はじめに
- 項目のサマリ
- 動作環境最小構成
- 既知の問題と回避策
- トラブルシューティング

------------------------------------------------------------
        はじめに
------------------------------------------------------------

ネットワークスキャナーツール Lite をお使いになる前にこの文書
を必ずお読みください。この文書では、オンラインマニュアルや
オンラインヘルプに記載されていない最新情報を含んでいます。。

------------------------------------------------------------
項目のサマリ
------------------------------------------------------------

以下のリストはReadmeに記載されている項目の概要です。詳しくはReadmeに記載されているそれぞれの項目をご参照ください。

インストール
--  ネットワークスキャナーツール Lite をインストールするには、管理者権限のあるアカウントでログインしなければなりません
--  ネットワークスキャナーツール Lite と Sharpdesk 及び ネット
ワークスキャナーツール との共存について
--  Windows 8.1のスタート画面での ネットワークスキャナーツール Lite のショートカットに関する制限

ネットワークスキャナーツール Lite 
--  メタデータ送信時におけるプロファイルの制限 
--  自動検知機能の範囲の制限
--  スキャンした画像を受信するコンピューターが、画像を保存するために十分なディスク空き容量を持っていることを確認してください
--  スキャナーが初期化を完了するまで充分な時間待機してください
--  「インターネット接続の共有」及び「Windows ファイアウォール」を利用した場合の問題と対策
--  ネットワークスキャン機能が無効になった場合、スキャナーリストから対象のスキャナーを削除してください
--  スキャナーの Web ページを使ってスキャナーの名前を変更した場合の注意事項
--  プロキシサーバを経由してスキャンする際の制限
--  一つの連絡先に複数の宛先を登録可能なスキャナーに対する、プロファイルの更新及び削除の制限
--  AR-N202FP におけるプロファイル名、ユーザー名またはパスワードに関する制限    
--  操作パネルの「指定されているサーバーが見当たりません」エラーについて
--  ネットワークスキャナーツール Lite によるスキャンジョブの受信通知及び IPアドレスの変更通知に関する制限
--　「Fiery Print Controller」オプション(例：MX-PEX1, MX-PEX2)を装着した際の問題と対策
--　ファイル名を設定する機能の制限

トラブルシューティング
--  インターネットへの接続にプロキシサーバを用いている場合、
    コピー機のWeb設定が表示できない場合があります
--  スキャナーの操作パネルの「送信先リスト」を開いた状態ではネットワークスキャナーツールで「プロファイル」の変更内容が反映されません
--  ネットワークスキャナーツール Lite を正しく動作させるために必要なユーザー権限について

------------------------------------------------------------
動作環境最小構成
------------------------------------------------------------
 
ネットワークスキャナーツール Lite が正しく機能するには以下のシ
ステムが必要となります。記載されているRAM容量は、約50ページ
の文章を処理することを前提としています。さらにメモリを追加す
ることでコンピュータのパフォーマンスが向上します。

オペレーティングシステム:
--  Microsoft Windows 7 日本語版
--  Microsoft Windows 8.1 日本語版
--  Microsoft Windows 10 日本語版

CPU
--  Windows 7, Windows 8.1, Windows 10の場合: 2GHz相当以上のプロセッサ
メモリ：
--  Windows 7の場合: 130以上のメモリ容量(32-bit)、 4GB以上のメモリ容量(64-bit)
--  Windows 8.1の場合: 130以上のメモリ容量(32-bit)、 4GB以上のメモリ容量(64-bit)
--  Windows 10の場合: 130以上のメモリ容量(32-bit)、 4GB以上のメモリ容量(64-bit)
ハードディスク：ハードディスク空き容量 130MB以上

ディスプレイ
--  Windows 7, Windows 8.1, Windows 10の場合: Direct X　11サポートのグラフィックカードメモリ128 MB以上

Webブラウザー:
--  Windows 7 の場合: Internet Explorer 11.0　以降
--  Windows 8.1 の場合: Internet Explorer 11.0　以降
--  Windows 10 の場合: Microsoft Edge

ソフトウェア要件:
--  .NET Framework 4.6 以上
--  Microsoft Office 2010 以降　（「Office 共有機能」がインストールされている必要があります。）
--  Microsoft Outlook
** インストール前に、上記条件が満たされていることをご確認ください。
 
** インストールする場合はログインアカウントが“管理者権限”で
あることを確認してください。

------------------------------------------------------------
既知の問題と回避策
------------------------------------------------------------

インストール
--  ネットワークスキャナーツール Lite を正しくインストールするには、インストール先のコンピューターで「管理者権限」があるユーザーでログインしておかなければなりません。
    具体的には、ドメインの管理者権限ではなく、ネットワークスキャナーツール Lite をインストールするコンピューターの「Administrators」グループに属しているユーザーである必要があります。
    Windows では管理者権限がないユーザーでも、管理者アカウントでインストールができるような機能を提供していますが、ネットワークスキャナーツール Lite では、この機能を使用しないでください。
    「別のユーザーとしてプログラムをインストール」、または、「別のユーザーとして実行」が表示された場合にでも、そのダイアログを閉じて、一旦、管理者権限のあるユーザーでログインし直してから、ネットワークスキャナーツール Lite のインストールを行ってください。

--  ネットワークスキャナーツール Lite は、Sharpdesk 及び ネットワークスキャナーツールと共存できません。ネットワークスキャナーツール Lite をご利用になる場合は、Sharpdesk 及びネットワークスキャナーツールのアンインスールした後で、ネットワークスキャナーツール Lite をインストールしてください。

--   Windows 8.1 に ネットワークスキャナーツール Lite をインストールする前に、一度もログインしていないユーザーが存在する場合、そのユーザーのスタート画面にネットワークスキャナーツール Lite のショートカットが表示されません。スタート画面でショートカットを表示するためには、以下のステップを実施ください。
    1) スタート画面で右クリックし、アプリバーから「すべてのアプリ」を選択する。
    2) アプリ画面の ネットワークスキャナーツール Lite のショートカットを右クリックし、アプリバーから「スタート画面にピン留めする」を選択してください。

ネットワークスキャナーツール Lite 
-- メタデータ送信スキャン時は、メタデータと関連付けられているプロファイルが有効になります。

このためメタデータに関連付けられていないプロファイルを選択しメタデータスキャンを行った場合、メタデータに関連付けられているプロファイルが有効になります。

--  ネットワークスキャナーツール Lite の自動検知の「範囲」は、UDPブロードキャストに対応したネットワークセグメントに限定されます。また、複数のネットワークカードがインストールされている場合、そのうち一つのネットワークカードの設定のみ、自動検知の際に利用されます。

--  ネットワークスキャナーツール Lite により、スキャンした画像をコンピューターに取り込むには、コンピューターに、スキャンした画像ファイルを保存するのに十分なディスクスペースが必要です。スキャンした画像ファイルのサイズが0バイトと表示される場合は、画像ファイルを保存するために必要なディスクの空き容量を確保した後に、再度取り込んでください。。

--  ネットワークスキャナー拡張キット（またはネットワーク拡張キット）をサポートするスキャナーの電源を入れ、そのスキャナーの初期化中に ネットワークスキャナーツール Lite を起動すると、ネットワークスキャナーツール Lite は、スキャナーが使用できない状態であるというメッセージを表示します。
    このような場合は、メッセージを閉じ、ネットワークスキャナーツール Lite を終了させてください。
    その後、スキャナーの操作パネルに「コピーできます。」と表示されてから、再度Windowsのタスクトレイにある ネットワークスキャナーツール Lite のアイコンをダブルクリックして設定を行ってください。

--  インターネット接続の共有を有効にしている場合、もしくは Windows ファイアウォールを有効にしている場合、ネットワークスキャナーの「自動検知」機能はスキャナーを検出することができません。
    また、スキャナーからのスキャンが正しく動作しない場合があります。
    たとえば、Windows 7 では、コントロールパネルから「ネットワークと共有センター」を開き、それぞれの接続を選択し、「プロパティ」を選択し、表示される「共有」タブをクリックします。
    「インターネット接続の共有」の下に表示されるチェックボックスがチェックされていないことを確認してください。
    ネットワークスキャナーツール Lite は、複数の接続が存在している場合でも、１つの接続に対してのみしか使用できないことにご注意ください。

--  ネットワークスキャナーツール Lite が「検知されたネットワークスキャナー」のリストにスキャナーを表示し、その後にネットワークスキャナー拡張キットオプションが本スキャナーから削除された場合、ネットワークスキャナーツール Lite は自動的に変更を検出しないため、本スキャナーのプロファイルを追加またはアップデートできません。
    この問題を修正するためには、手動でリストから該当するスキャナーを削除してください。

--   スキャナーの Web ページを使ってスキャナーの名前を変更した場合、ネットワークスキャナーツール Lite の「スキャナー」タブにある「検知されたネットワークスキャナー」リストに変更が反映されません。
    変更後の名前を用いるには、リストにある古い名前を削除した後、「新規作成」ボタンもしくは「自動検知」ボタンを押して新しい名前でスキャナーを追加してください。

--  一つの連絡先に複数の宛先を登録可能なスキャナーをお使いの場合、ネットワークスキャナーツール Lite からデスクトップ宛先（プロファイル）を登録した連絡先に対しては、スキャナーのWebページからは宛先を追加せずにご使用いただくことを推奨します。
    もし、デスクトップ宛先（プロファイル）を登録した連絡先に対して、スキャナーのWebページから宛先を追加すると、ネットワークスキャナーツール Lite からのデスクトップ宛先（プロファイル）の更新または削除ができなくなります。このような場合には、ネットワークスキャナーツールから登録したデスクトップ宛先（プロファイル）以外の宛先をWebページから削除して回避ください。

--  AR-N202FP が設置されたネットワーク環境にてネットワークスキャナーツール Lite をお使いになる場合は、下記の文字がプロファイル名、ユーザー名またはパスワードの一部に使用されていると、上記の複合機からスキャンできないので、下記の文字を使用しないよう、ご注意ください。
    %, ~

--  Windows 8.1 のスタート画面が表示されている、または Windows ストアアプリを利用している場合、以下の通知を正しく確認できません。
a) ネットワークスキャナーツール Lite によるスキャンジョブの受信通知。
b) コンピューターの IP アドレスが変更した場合のプロファイルの自動更新に関する通知。
スキャンジョブの受信通知または IP アドレスの変更通知を確認したい場合は、デスクトップ画面に切り替える必要があります。

-- プロファイルの設定でファイル名を設定する機能と画像処理オプションのTIFF、PDF、JPEGタグにメタデータを埋め込む機能の両方を有効にした状態でスキャンした場合、スキャンファイルとメタデータファイル(.xml)のファイル名のみが変更されます。メタデータファイル（.xml）内の<files>エレメントに記載のファイル名は変更されません。

--  「Fiery プリントコントローラー」オプション(例：MX-PEX1, MX-PEX2)を装着した際、「デスクトップ送信スキャン」機能が動作しない場合には、コンピューター側のネットワークスキャナーツール Lite のポート番号を「4687」に設定してください。
    ポート番号を設定するには、ネットワークスキャナーツール Lite を起動いただき、［システムオプション］タブの「ポート番号」エディットボックスで、「4687」と入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。


------------------------------------------------------------
トラブルシューティング
------------------------------------------------------------

--  インターネットへの接続にプロキシサーバが用いられている場合、ネットワークスキャナーツール Lite の設定において､複合機の｢Web 設定｣を表示できない場合があります。その場合は、ご使用になられているインターネットブラウザの設定で、｢次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」項目(もしくは、これに準ずる項目)に、ご使用の複合機に割り当てられているIPアドレスを追加してください。

--  スキャナーの操作パネルの「送信先リスト」を開いた状態では、ネットワークスキャナーツール Lite で「プロファイル」を削除してもスキャナーには反映されません。スキャナーの操作パネルの「送信先リスト」を閉じた状態で、「プロファイル」を削除してください。

--  制限ユーザーとしてログインした場合、ネットワークスキャナーツール Lite が正しく動作しません。
 「Administrators」または「Power Users」グループのユーザーとしてログインしてご利用ください。

   
