精簡版網路掃描器工具 2.0讀我檔案 
Windows 7, Windows 8.1, 並且 Windows 10 版本
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
內容
------------------------------------------------------------

-導言
- 項目概要
- 最低系統配備
- 已知的發行和工作環境
- 解決故障

------------------------------------------------------------
導言
------------------------------------------------------------

使用Sharp Sharpdesk 套裝軟體之前，請先閱讀此文件。
它包含了安裝手冊或安裝說明中未有的最新資訊。

------------------------------------------------------------
項目概要
------------------------------------------------------------
此列表為下面內容的概要。請閱讀指定部分的全部項目,以取得更完
善的資訊。

安裝
- 在安裝Sharpdesk前，您必須使用管理員身份登錄。
- 限制：如果用戶未登錄電腦前，但安裝Sharpdesk的應用程式捷徑無法在Windows 8.1的開始畫面內看到。

網路掃描工具
- 使用metadata 叢集來選擇程序定義的限制。
- 自動偵測特性的範圍限制。
- 指導：確定電腦有足夠的空間接收影像。
- 指導：等待掃描器完成初始化。
- “網路連接共用”和“Windows防火牆”的交互作用。
- 禁用網路掃描裝置後，從列表中刪除掃描器。
- 當透過掃描器網頁更改名稱時,恢復掃描器。
- 透過代理伺服器掃描的限制
- 限制更新/刪除可登錄多個位址的掃描器程序定義檔。
- 程序定義名稱,用戶名稱或密碼的限制,針對 AL-2051/AL-2061/FO-2081。
- 限制：網路掃描工具的掃描接收訊息在Windows 8.1 電腦,無法看到。當用戶位於開始畫面處，或用戶正工作在Windows Store相關應用程式內。
- 在程序定義或起首字母，使用雙位元字元的限制。
- 針對“Fiery 列印套件” 選項發生問題的對策  (例如，MX-PEX1、 MX-PEX2)。
- 網路掃描工具中的單頁PDF檔案最佳化限制。

發現並解決故障
- 有關代理伺服器和網路掃描工具的特別指導
- 當刪除Sharp掃描器上的一個程序定義時，前方面板將會更新。
- 限制：在權限限制所造成 Sharpdesk/網路掃描工具失敗。

------------------------------------------------------------
最低系統設備
------------------------------------------------------------
Sharpdesk,Sharpdesk設計大師和網路掃描工具需要適當的程序定義才能正確工作，以下 為最低系統配置。Sharpdesk需要足夠的記憶體去處理大約50個文字頁面。增加記憶體改善容量（頁面處理）並加快Sharpdesk的執行。

- 硬碟空間:
系統最低配置,至少需要2GB來儲存Sharpdesk, Sharpdesk設計大師和網路掃描工具程式。
- Pentium 或 相容處理器
  (Windows 7, Windows 8.1, 並且 Windows 10: 2 GHz 32位元 / 64 位元 處理器)。

- Windows 7, Windows 8.1, 並且 Windows 10: Direct X 11 支援 128 MB 顯示記憶體。

作業系統：
- Microsoft Windows 7 SP1;
- Microsoft Windows 8.1;
- Microsoft Windows 10;

記憶體：
- Windows 7, Windows 8.1, 並且 Windows 10: 4 GB 記憶體 (32位元/64 位元);

網路瀏覽器：
- Windows 7: Internet Explorer 11.0或後續版本;
- Windows 8.1: Internet Explorer 11.0或後續版本;
- Windows 10: Microsoft Edge;

硬體和軟體需求：
- .NET Framework 4.6 或後續版本
- Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (此 2007 Microsoft Office 附加: Microsoft 另存為PDF 或 XPS 為必須，如果Service Pack 3 未安裝.) 或後續版本。 "Office 分享功能" 必須安裝 在上述 Microsoft Office 版本.
- Microsoft Outlook;
- Acrobat Distiller 必須，針對“匯出至PDF”運作。

**在安裝Sharp Sharpdesk套裝軟體之前，請確定符合以上條件。
**當安裝Sharpdesk到你的電腦，請確定具有管理者 權限並以此帳號登錄。

------------------------------------------------------------
已知的發行及工作環境
------------------------------------------------------------

安裝
- 您必須以具有完整管理員權限的用戶身份登錄，才能在你的電腦上成功安裝Sharpdesk。網域管理員權限是不夠的; 您必須是Microsoft為您正在安裝Sharpdesk電腦定義的預設“管理員”群組的成員。 Windows提供了一種機制，允許非管理員用戶在知道登錄完整管理員的情況下執行管理員任務，但對Sharpdesk無效。 如果出現Windows“執行為”對話框，請取消對話框並在開始或繼續安裝Sharpdesk之前，以管理員權限登錄。

- 如果用戶未登錄電腦前，但安裝Sharpdesk的應用程式捷徑無法在Windows 8.1的開始畫面內看到。要在開始畫面檢查，請按照下面步驟。
1. 右鍵按下開始畫面，並由應用程式欄位內選擇“所有應用程式”。
2. 右鍵按下任何Sharpdesk的捷徑，然後由應用程式欄位按下“釘選到開始”。


網路掃描工具
-  如果你的掃描器支援 metadata 叢集, 並且你也已經使用, 你可能只需掃描至具有相關聯的程序定義檔的metadata 叢集. 如果你選擇一個掃描程序定義檔而非定義在 metadata 叢集內, 它將被忽略.此命令將由包含 於metadata 叢集內的程序定義所取代.如果你未使用一個 metadata 叢集, 你所選擇的掃描程序定義檔將留作以後使用。

- 網路掃描工具的自動偵測範圍，預設是自動偵測設定，它受到網路節點傳送UDP 資料報告的限制。這與網路設備的一般性能可能不同。如果你有多個轉接點,將只有一個自動偵測的子網路可以被使用。

- 為了使網路掃描工具，能正確地將掃描的圖像放置於您的電腦上，您的電腦中必須有足夠的磁碟空間來容納檔案。如果一個已掃描的圖像名稱以0 bit的大小出現在您的資料夾中，最大的可能為磁碟空間不足"

- 在與網路掃描工具建立聯繫前，掃描器需要5分鐘的開機檢查。若試圖在掃描器備妥前進行聯繫(例如自動偵測)，將導致網路掃描工具警告無法找到掃描器。如果您收到這樣的一個資訊，表示掃描器尚未備妥，在重試之前，您必須完全離開網路掃描工具對話框。等待約5分鐘後，雙按Windows工作欄上的網路掃描工具圖示後重試。

- 假如你共用網路連接，或是安裝防火牆共用網路連接，網路掃描工具內的“自動偵測”的特性將會失效，無法發現任何掃描器，將不能由影印機上掃描。在Windows 7內，同樣切換到“網路連線”，右按連接，選擇“屬性”，按下“進階”標籤，並且確認“網際 網路防火牆“及”網際網路連線共用”未被選取。如果存在多個連線，網路掃描工具只能連線一個。

- 如果 精簡版網路掃描器工具，在目錄內列出可以啟動的掃描設備，當網路掃描擴充套件選項被取消後， 精簡版網路掃描器工具無法自動檢測出此一改變，將無法增加或更新任何的掃描器程序定義設定。為了修正此問題，請由目錄列表內手動刪除掃描器。

- 如果你透過掃描器網頁更改掃描器名稱，這個名稱可能無法在網路掃描工具的掃描器列表內顯示。要使用新名稱，請由掃描器列表內刪除舊的名稱，然後手動加入新掃描器名稱或透過使用自動偵測按鈕加入。

- 如果一台可註冊多個位址的掃描器內已經存在一個由網路掃描工具登錄的桌面目標(程序定義檔), 那麼您就無法再透過掃描器網頁增加其它目標至位址目錄內。如果您透過網頁增加目標，那麼網路掃描工具將無法更新或者刪除桌面目標。如果發生這種情況，您必須透過掃描器的網頁刪除連絡人位址內的其它目標。

- 若您在程序定義名稱,用戶名稱或密碼使用下列字元,由 AL-2051/AL-2061/FO-2081掃描檔案,網路掃描器工具可能會失敗。
   ~, %
為了避免這個問題,請不要在上述的程序定義名稱,用戶名稱或密碼使用這些字元。

- 如果用戶Windows 8.1 的電腦位於開始畫面或與工作於任何Windows Store應用程式內，無法透過網路掃描工具看到掃描工作完成接收訊息。要檢視在掃描文件後，掃描工作完成接收訊息，電腦畫面應該位於Windows桌面上。

- 如果你選擇此程序定義選項取消掃描器檔案設定,並選擇此定義選項內的影像處理及勘入Metadata 選項細節, 若由取消選項,只能由掃描器傳送的檔案名稱將變更. 在 metadata .xml 檔案內,在取消前,此 <files> 標籤將包含掃描器所指定的檔案名稱。

- 如果你在程序定義名稱或起首字母使用雙位元字元，網路掃描工具可能儲存此程序定義到掃描器將失敗。為了避免這個問題，請不要在程序定義名稱或起首字母使用雙位元字元。

- 如果使用“Fiery 列印套件”選項，並使用“掃描至Desktop”功能 (例如，MX-PEX1、MX-PEX2)無法運作，請在電腦上網路掃描工具，設定埠號至 “4687”。為了進行設定， 請啟動網路掃描工具，選擇“系統選項”欄位，輸入埠號 4687，並按下 “確定”。

------------------------------------------------------------
發現並解決故障
------------------------------------------------------------

- 如果網路掃描工具嘗試刪除一個 “程序定義”，而在影印機操作面板“位址目錄”為開啟時，此操作將不會傳送到影印機中。為了解決該問題，請由網路掃描工具中刪除程序定義前，應確定在影印機操作面板，目前為關閉“位址目錄”的狀態下。

- 如果你以受限的User群組登入,Sharpdesk 及網路掃描工具無法運作正常. 你必須登入你的電腦以管理者(Administrator)或 Power User 群組身分登入。